***«Осторожно - печка"***



В соответствии с распоряжением Правительства области от 10.02.2016 № 4-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2016 году» в период с 18.10.2016 по 07.11.2016 на территории области будет проводиться областная профилактическая операция «Осторожно - печка» (далее - операция).

Целью проведения операции является соблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в отопительный период 2016-2017 годов на территории области.

**Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования на территории МО Гонжинского сельсовета:**

- перед началом отопительного сезона осуществить проверки и ремонт печей;

- не эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах;

- обеспечить перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- запретить при эксплуатации печного отопления:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи;

- топка печей в зданиях должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место;

- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления;

- обеспечить побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.